简化考核的计量标准项目（第一批）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 计量标准名称及代码 | 限   制   条   件 |
| 开展的检定或校准项目名称 | 测量范围 | 依据的计量检定规程及代号 |
| 1 | 检定游标量具标准器组(01315300) | 通用卡尺高度卡尺焊接检验尺 | (0～500)mm | 通用卡尺检定规程JJG 30高度卡尺检定规程JJG 31焊接检验尺检定规程JJG 704 |
| 2 | 检定测微量具标准器组(01315400) | 千分尺内径千分尺深度千分尺螺纹千分尺杠杆千分尺杠杆卡规检带表千分尺 | (0～300)mm | 千分尺检定规程JJG 21内径千分尺检定规程JJG 22深度千分尺检定规程JJG24螺纹千分尺检定规程JJG25杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程JJG 26带表千分尺检定规程 JJG 427 |
| 3 | 检定指示量具标准器组(01315500) | 百分表千分表 | (0～50)mm | 指示表(百分表和千分表)检定规程JJG 34 |
| 4 | 衡器检定装置(12114700) | 杆秤模拟指示秤自行指示秤数字指示秤非自动秤 | (0～1)t | 杆秤检定规程JJG 17模拟指示秤检定规程JJG 13非自行指示秤检定规程JJG 14数字指示秤检定规程JJG 539非自动秤通用检定规程JJG 555 |
| 5 | 液态物料定量灌装机检定装置 (12114722) |   液态物料定量灌装机 | (0～50)kg；(0～50)L | 液态物料定量灌装机检定规程JJG 687 |
| 6 | 常用玻璃量器定检定装置(12215111) | 常用玻璃量器 | （0.1～2000）mL | 常用玻璃量器检定规程JJG 196 |
| 7 | 加油机容量检定装置(12216100) | 燃油加油机 | （0～100）L | 燃油加油机检定规程JJG 443 |
| 8 | 售油器检定装置（12216200） | 售油器 | 10g～3kg | 售油器检定规程JJG 615 |
| 9 | 血压计（表）检定装置（12416200） | 血压计和血压表 | (0～40)kPa | 血压计和血压表检定规程JJG 270 |
| 10 | 可燃气体检测报警器检定装置(46113107) |   可燃气体检测报警器 | （0～100）%LEL | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693 |

注：使用计量检定规程时，应注意使用现行有效版本；简化考核的计量标准项目即JJF1033—2008计量标准考核规范中所指的《简化考核的计量标准目录》。