简化考核的计量标准项目（第一批）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量标准  名称及代码 | 限   制   条   件 | | |
| 开展的检定或校准项目名称 | 测量范围 | 依据的计量检定规程及代号 |
| 1 | 检定游标量  具标准器组(01315300) | 通用卡尺  高度卡尺  焊接检验尺 | (0～500)mm | 通用卡尺检定规程JJG 30  高度卡尺检定规程JJG 31  焊接检验尺检定规程JJG 704 |
| 2 | 检定测微量  具标准器组(01315400) | 千分尺  内径千分尺  深度千分尺  螺纹千分尺  杠杆千分尺  杠杆卡规检  带表千分尺 | (0～300)mm | 千分尺检定规程JJG 21  内径千分尺检定规程JJG 22  深度千分尺检定规程JJG24  螺纹千分尺检定规程JJG25  杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程JJG 26  带表千分尺检定规程 JJG 427 |
| 3 | 检定指示量  具标准器组(01315500) | 百分表  千分表 | (0～50)mm | 指示表(百分表和千分表)检定规程JJG 34 |
| 4 | 衡器检定装置(12114700) | 杆秤  模拟指示秤  自行指示秤  数字指示秤  非自动秤 | (0～1)t | 杆秤检定规程JJG 17  模拟指示秤检定规程JJG 13  非自行指示秤检定规程JJG 14  数字指示秤检定规程JJG 539  非自动秤通用检定规程JJG 555 |
| 5 | 液态物料定量灌装机检定装置 (12114722) | 液态物料定量灌装机 | (0～50)kg；  (0～50)L | 液态物料定量灌装机检定规程JJG 687 |
| 6 | 常用玻璃量器定检定装置(12215111) | 常用玻璃量器 | （0.1～2000）mL | 常用玻璃量器检定规程JJG 196 |
| 7 | 加油机容量检定装置(12216100) | 燃油加油机 | （0～100）L | 燃油加油机检定规程JJG 443 |
| 8 | 售油器检定装置（12216200） | 售油器 | 10g～3kg | 售油器检定规程JJG 615 |
| 9 | 血压计（表）检定装置（12416200） | 血压计和血压表 | (0～40)kPa | 血压计和血压表检定规程JJG 270 |
| 10 | 可燃气体检测报警器检定装置(46113107) | 可燃气体检测报警器 | （0～100）%  LEL | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693 |

注：使用计量检定规程时，应注意使用现行有效版本；简化考核的计量标准项目即JJF1033—2008计量标准考核规范中所指的《简化考核的计量标准目录》。